esptool_ESP32C5内测专用
1. 解压
2. 打开cmd黑窗口
3. cd 到解压后的目录
4. 执行命令：
.\esptool.exe --chip esp32c5 -b 460800 --before default_reset --after hard_reset write_flash 0x2000 ESP32C5内测专用_地址0x2000_micropython_v1.27_体验版.bin
