/*
 * Copyright (c) 2025 MASSDRIVER EI (massdriver.space)
 *
 * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
 */

/ {
	fstab {
		compatible = "zephyr,fstab";
		lfs: lfs {
			compatible = "zephyr,fstab,littlefs";
			mount-point = "/flash";
			partition = <&storage_partition>;
			read-size=<16>;
			prog-size=<256>;
			cache-size=<1024>;
			lookahead-size=<32>;
			block-cycles=<4>;
		};
	};

	heap_dtcm {
		compatible = "micropython,heap";
		size = <DT_SIZE_K(48)>;
		memory-region = <&dtcm>;
	};
};

&wdt0 {
	status = "okay";
};
